广西田七家化实业有限公司

关于电梯公开询价公告

广西梧州田七家化有限公司现拟定于2022年5月16日进行电梯公开询价采购项目。现将具体事宜公告如下：

一、采购项目概况：

（一）采购需求

详见附件1载货电梯用户需求说明（URS）

1. 交货要求

以双方签订的合同条款及到货时限为依据，于需方指定地点（广西梧州市工业园区一路1号第五幢，广西田七家化实业有限公司）进行交付。

（三）付款方式（以人民币结算）

1.预付款：合同生效后10个工作日内，需方支付总货款的20%作为预付款。

2.提货款：供方提供提货清单，需方收到清单后支付总货款的40%作为提货款，供方安排设备发运。

3.验收款：设备到需方厂内，供方负责安装，需方验收合格后10个工作日内，支付总货款的35%作为验收款，供方收到验收款后7日内开具等额增值税专用发票给需方。

4.质保金：总货款的5%作为质保金。质保期为自需方签署验收报告的次日起1年。质保期届满后，如供方交付的货物无质量问题且需方完全履行质保义务的，需方于质保期届满后15个工作日内向供方支付全部质保金（不计利息）。收款后7日内开具等额增值税专用发票给需方。

二、报价人资格

（一）中国内地注册（指按国家有关规定要求注册的），具备法人资格的企业或事业单位，具有独立承担民事责任的能力和独立履行合同的能力，并具有良好的商业信誉和财务状况。

（二）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动。

（三）企业未列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）公布的失信被执行人名单或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信名单的。

（四）本项目不接受联合体。

三、报价须知

（一）报价截止时间

1.自本公告发布之日起5天(不含星期六日)为现场勘察时间。

2.自勘察时间结束之日起7天（含星期六日）后截止报价。

3.本项目预算价为人民币：38.00万元。超过预算价的报价均为无效报价。

（二）报价要求（以下文件需一式五份，均要求加盖公章）

1.《公司营业执照》及提供具有电梯销售安装施工等相关资质证书

2.《信用信息报告》

3.《产品报价函》、《声明书》、《服务承诺书》、《法定代表人身份证明书》、《用户需求响应表》

4.《技术方案》、《施工组织方案》、《售后服务方案》

5.《同类相关业绩证明材料》、《报价人认为其他必须提供的文件资料》

（三）供方报价文件必须密封包装和加签密封章，并以邮件方式邮寄到询价方处，收件地址为：广西梧州市工业园区1号第五幢广西田七家化实业有限公司采购板块，收件人为：苏豪，联系电话：13647740102。

（四）本报价文件中描述供方的“公章”是指根据我国对公章的管理规定，用供方法定主体行为名称制作的印章，除本公开询价文件有特殊规定外，供方的财务章、部门章、分公司章、工会章、合同章、业务专用章等其他形式印章均不能代替公章。

（五）本报价文件中描述供方的“签字”是指供方的法定代表人或被授权人亲自在本公开询价文件规定签署处亲笔写上个人的名字的行为，私章、签字章、印鉴、影印等其他形式均不能代替亲笔签字。

（六）请报价方注意把握邮寄时间，以到邮件到达时间为准。

四、评审说明

（一）本项目采用综合评分法详见附件2，根据综合得分对响应人排序，出具询价比选小组评审意见，推荐成交候选人名单。

附件：1.载货电梯用户需求说明（URS）

2.综合评分法

3.报价单及报价函（模板）

4.报价函（格式）

5.声明书

6.服务承诺书

7.法定代表人身份证明书

8.法定代表人授权委托书

广西田七家化实业有限公司

2022年5月16日

附件1

广西田七家化实业有限公司

关于载货电梯用户需求的说明（URS）

一、项目概况

项目名称：仓储及牙膏车间电梯采购项目。

二、情况说明

（一）报价人必须自行为其报价产品侵犯其他报价人或专利人的专利成果承担相应的法律责任；同时，具有产品专利的报价人应在其报价文件中提供与其自有产品专利有关的有效证明材料，否则，不能就其产品的专利在本项目报价过程中被侵权问题提出异议。

（二）评审时，如评审组发现本一览表参数及性能（配置）要求中含有某一品牌特有的参数或限制性要求的，有权认定不作为主要参数及性能（配置）要求处理。

（三）如采购需求与现行国家标准不一致，以现行国家标准为准。

（四）需求内容中“必须”满足的指标若不满足，则报价无效；“☆”系指重要参数，报价人若不满足将会被扣分。

三、电梯用户需求

（一）载货电梯需求

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 需求内容 | 必需或期望 | 供应商响应 |
| 1.1 | 额定载重量：2000kg | 必需 |  |
| 1.2 | 额定速度：0.5米/秒 | 必需 |  |
| 1.3 | 按照原有井道尺寸选择相应匹配的电梯。  现有电梯井道内部尺寸：  5#电梯：深度约2.73米，宽度约3.70米，高约20米-21米。  7#电梯：深度约3.00米，宽度约2.90米，高约20米-21米。 | 必需 |  |
| 1.4 | 电梯机房匹配原有设施，设置在井道顶部机房。  现有电梯机房内部尺寸：  5#电梯机房：约长：约5.80米，约宽2.84米。  7#电梯机房：约长：约5.10米，约宽4.15米。 | 必需 |  |
| 1.5 | 层站门采用自动旁开门（按原设备打开方式），采用光幕保护。层站门具有延时关闭功能。  电梯层、门数量：  5#电梯层、站、门数：4层4站5门。  7#电梯层、站、门数：5层5站7门。 | 必需 |  |
| 1.6 | 电梯门尺寸要求：  5#电梯门：宽1.80米，高2.10米。  7#电梯门：宽1.60米，高2.10米。 | 必需 |  |
| 1.7 | 电梯安装完毕后，需完成所有土建回填工作；并负责完成电梯机房和电梯层门衔接涉及零星土建工程。 | 必需 |  |
| 1.8 | 召唤面板采用发纹不锈钢面板，微动式按钮，带层站位置及方向显示一体化设计，安装后不留孔洞（覆盖原有面板设施），美观。 | 必需 |  |
| 1.9 | 轿厢内操纵盒：采用发纹不锈钢面板，微动式按钮，带层站位置及方向显示一体化设计；圆形不锈钢微动式带字按钮，发红光；运行方向指示、楼层指示用LED点阵式显示。 | 必需 |  |
| 1.10 | 轿厢底板采用花纹钢板，层门、层套、轿厢内面板采用钢板喷塑。 | 必需 |  |
| 1.11 | 轿厢内设置换气风扇，采用LED照明灯。 | 必需 |  |
| 1.12 | 电梯设置停电照明功能、故障紧急报警系统。采用五方通话、对讲形式、利用紧急电源能在市电停电情况下报警，并将报警求救系统并入在用的3台电梯（1#、3#、8#）现有报警系统中。 | 必需 |  |
| 1.13 | 电梯具备超重保护、报警，并语音播报。 | 期望 |  |
| 1.14 | 电梯层门、轿厢设置安全警告标志，提醒用户注意事项，如限高、限宽、限重、用户注意事项等。 | 期望 |  |
| 1.15 | 供应商负责旧设备拆卸、新设备安装，并负责旧设备回收。负责清理干净所有建筑废物。 | 必需 |  |

## （二） 技术要求

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 需求内容 | 必需或期望 | 供应商响应 |
| 2.1 | 运行方式：全集选单控。 | 必需 |  |
| 2.2 | 控制系统采用变压变频控制、一体式。 | 必需 |  |
| 2.3 | 门机系统采用变频型系统。 | 必需 |  |
| 2.4 | 门开关拖动方式采用高强度齿形皮带无声传动。 | 期望 |  |
| 2.5 | 电梯运行噪音：开关门噪音：≤65dB(A)；轿内运行噪音：≤60dB(A)。 | 必需 |  |
| 2.6 | 平层准确度：≤±5mm。 | 必需 |  |
| 2.7 | 电梯运行振动：垂直振动：≤15cm/s2。 | 必需 |  |
| 2.8 | 曳引机采用竞标品牌永磁同步无齿轮曳引机，采用与竞标整梯原厂同品牌。 | 期望 |  |
| 2.9 | 电梯主要构件限速器、曳引机、控制柜、门机、缓冲器、安全钳等采用与竞标整梯原厂同品牌。 | 期望 |  |
| 2.10 | 动力电源：交流380V，50HZ+1HZ，电压范围：380V+7%；照明电源：交流220V，50HZ+1HZ，电压范围：220V+7%；供电方式：三相五线制。控制电柜带漏电保护等符合电气规范。 | 必需 |  |
| 2.11 | 机房内电气设备有可靠降温设施，保证炎热天气正常运行。 | 期望 |  |

## （三）安装要求

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 需求内容 | 必需或期望 | 供应商响应 |
| 3.1 | 安装前由供应商完成安装报备。 | 必需 |  |
| 3.2 | 安装验收：供应商严格按照国家特种设备（电梯）、电气、消防验收规范、标准完成验收工作，并且完成特种设备登记工作。 | 必需 |  |
| 3.3 | 旧电梯拆卸、安装由专业队伍开展施工，并提供资质证明。 | 必需 |  |
| 3.6 | 安装前须签订安全协议，明确施工单位在施工过程中负主要安全职责，并且履行公司安全管理制度，高风险作业审批手续。 | 必需 |  |
| 3.4 | 施工过程中明确现场负责人负责安装、安全工作，协调办理各种手续。 | 必需 |  |
| 3.5 | 施工前对人员进行必要的安全培训，包含中途加入人员，并报备。 | 必需 |  |
| 3.6 | 施工前制定施工组织方案，并且明确施工进度，根据施工组织方案进度要求与业主报备、沟通。 | 必需 |  |
| 3.7 | 机房内孔洞设置防坠落、防漏水措施，线路规范整齐明了，设置必要的按钮操作标识，防止误操作。 | 必需 |  |
| 3.8 | 安装完成后，完全清理旧设备，确保不残留，避免新设备混淆。 | 必需 |  |
| 3.9 | 安装交付完成后，及时清理由于施工产生的各类垃圾，多余材料。 | 必需 |  |

（四）技术资料要求

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 需求内容 | 必需或期望 | 供应商响应 |
| 4.1 | 产品合格证书，主要构件如限速器，安全钳等合格证书。 | 必需 |  |
| 4.2 | 电梯验收相关资料，监督检验报告、使用标志，使用登记表。 | 必需 |  |
| 4.3 | 产品使用说明书。 | 必需 |  |
| 4.4 | 设备结构图，电气原理图、型式试验报告、及其他随机文件。 | 必需 |  |
| 4.5 | 土建布置图。 | 必需 |  |
| 4.6 | 必要的设备检查表、符合设备实际的管理规定指导。 | 期望 |  |
| 4.7 | 对特种设备管理要求培训，对使用注意事项进行培训。 | 期望 |  |

## 

## （五）服务要求

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 需求内容 | 必需或期望 | 供应商响应 |
| 5.1 | 自设备检验通过投入使用起，提供一年免费维保服务。 | 必需 |  |
| 5.2 | 自设备检验通过投入使用期，提供一年质保服务，免费提供损坏配件更换服务。 | 必需 |  |
| 5.3 | 在当地有设备维保服务部，并设立24小时服务电话。设备出现故障后能及时响应处理，设备故障停运响应时间在2小时内到现场维修，出现困人时30分钟内到达现场处理。 | 必需 |  |
| 5.4 | 电梯服务除满足以上要求外，须履行国家行业要求的其他职责。 | 必需 |  |

附件2

综合评分法

一、评审原则

（一）“评审小组”构成：本项目的“评审小组”分别由各板块代表等有关人员5人或5人以上单数构成。

（二）评审依据：“评审小组”将报价文件、服务单位的方案文件为评审依据，对服务单位的报价、项目实施方案、售后服务等三方面内容进行评审， 按百分制打分。

二、评审办法

本次评审采用综合评分法。

计分办法（按四舍五入取至百分位）。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **评分项** | **评分因素** | | **评分标准** |
| 1 | 价格分 （满分60） | 价格评审 （满分60） | | 计算报价人的报价时将以扣除可抵扣增值税税金后的价格作为报价人的评审价格：若报价人未明确报价所包含的税率及发票类型，评标时按税金不能抵扣处理。  当有效报价为小于等于5家时，取有效报价的平均值为评标基准价。  当有效报价大于5家时，去掉一个最高报价和一个最低报价，如果出现并列最高或最低评报价的情况，在计算基准价时只去掉其中一个最高或最低报价，以下类推。  其计算方法为：  a.所有有效报价算术平均值即为基准价（记为A），计算公式：评标基准价A=所有有效报价人评标价之和/有效报价单位数；  b.计算报价人评标价格的偏差率Z  Z=（X-A）/A\*100%；  c.依据报价人评标价格的偏差率Z，确定报价人报价得分如下：  当Z=0时，得60分；  当Z＞0时，则报价得分在60分的基础上，Z每增加1个百分点，则扣减1分。计算公式Si=60-（Z×100×1）  当Z＜0时，则报价得分在60分的基础上，Z每减少2个百分点，则扣减1分。计算公式Si=60-︱ ︱  Z×100×1  2  注：Si为报价人价格分值，X为报价人评标价格，A为基准价。 |
| 2 | 技术分 （满分25） | 技术参数 （满分10） | | 技术参数完全满足URS文件要求的得10分；一般参数及功能负偏离或漏项的每一项扣1分，最多扣完本项分值 |
| 安装服务周期 （满分5） | | 安装服务周期0-21天：综合评定优秀5分。  安装服务周期22-45天：综合评定良好3分。  安装服务周期45以上2分。 |
| 到货周期 （满分5） | | 到货周期0-30天：综合评定优秀5分。  到货周期31-45天：综合评定良好3分。  到货周期45天以上2分。 |
| 施工组织方案（满分5） | | 审查报价人适合项目实际、安全、有针对性地安装调试体系（包括施工工期、从施工单位进场施工至竣工、验收、移交的全过程及安全保证措施）；（满分5） |
| 3 | 商务分（满分10） | 同类业绩（满分10） | 两年内同类业绩10次以上：综合评定优秀5分。  两年内同类业绩5-10次：综合评定良好3分  两年内同类业绩5次以内三挡2分 | |
| 4 | 售后服务分（满分5） | 售后服务 （满分5） | 评委根据报价人售后服务的供货方案、到达故障现场时间、故障处理方案、免费培训方案、售后服务办事机构设置情况等进行打分 | |
| 总得分=1+2+3+4 | | | | |

三、评审中报价文件的澄清及补正

（一）评审过程中评审小组成员对提交的报价文件中不明确或不清晰内容，可要求报价单位电话澄清或补正说明并作书面报告。

（二）澄清及补正的内容不得改变报价文件的实质性内容。

（三）澄清及补正的内容属于报价文件的组成部分。

四、评审结果

（一）评审小组会将根据总得分由高到低排列次序（得分相同时，以报价由低到高顺序排列；得分相同且报价相同的，按技术指标优劣顺序排列）推荐中选服务单位，并推荐中选候选人。

（二）采购单位应当确定评审小组推荐排名第一的中选候选人为中选人。排名第一的中选候选人中有放弃中选、因不可抗力提出不能履行合同，采购单位可以确定排名第二的中选候选人为中选人。排名第二的中选候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，采购单位可以确定排名第三的中选候选人为中选人，其余以此类推。

（三）评审小组完成评审后，向采购人提交书面评选报告。

附件3

电梯报价单（模板）

广西田七家化实业有限公司：

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品或服务名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 税率 | 不含税  单价（元） | 含税  单价（元） | 含税  总价（元） |
| 5#电梯 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7#电梯 |  |  |  |  |  |  |  |
| 安装费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 电梯回收费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 拆装费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  | | | | | |  |

经核算，我司产品报价如下

备注：

1.我司开具 %增值税发票。

2.以上价格已含产品包装、运输相关费用。

3.完成合同签订后， 天内可到货。

报价公司（盖章）：

报价日期： 年 月 日

附件4

报价函（格式）

致：广西田七家化实业有限公司

我方已仔细阅读了贵方组织的 （项目名称） 项目的报价文件的全部内容，现正式递交下述文件参加贵方组织的本次企业采购活动：方案文件正本一份，副本四份；

据此函，签字人兹宣布：

（一）我方愿意以**人民币（大写） （小写）（￥ ）**的总报价，提交成果文件时间： ，提供本项目公开询价文件第二章“项目采购需求”中的采购内容。

（二）我方同意自本项目报价文件规定的截止时间起遵循本报价函，并承诺在报价有效期内不修改、撤销报价文件。

（三）我方在此声明，所递交的报价文件及有关资料内容完整、真实和准确。

（四）我方承诺已经具备的条件：

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加本项目前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6.法律、行政法规规定的其他条件。

（五）如本项目采购内容涉及须符合国家强制规定的，我方承诺我方本次报价（包括资格条件和所投产品）均符合国家有关强制规定。

（六）如我方中选，我方承诺在收到中选通知书后，在中选通知书规定的期限内，根据公开询价文件、我方的报价文件及有关澄清承诺书的要求按第五章“合同条款及格式”与采购人订立书面合同，并按照合同约定承担完成合同的责任和义务。

（七）我方已详细审核报价文件，我方知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

（八）我方同意应贵方要求提供与本报价有关的任何数据或资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

（九）我方完全理解贵方不一定接受报价最低的报价人为中选供应商的行为。

（十）我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》第七十七条的规定，即供应商有下列情形之一的，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

1.提供虚假材料谋取中标、成交的；

2.采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

3.与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通。

4.向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

5.在采购过程中与采购人进行协商谈判的；

6.拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

（十一）、我方及由本人担任法定代表人的其他机构最近三年内被通报或者被处罚的违法行为有： 。

（十二）、以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

报价人： （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人： （签字或盖章）

地址：

电话：

传真：

邮政编码：

开户名称：

开户银行：

银行账号：

年 月 日

附件5

声明书（格式）

致：广西田七家化实业有限公司：

（供应商名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址 。

我 （姓名）系 （报价人名称）的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的 项目的报价，为便于贵方公正、择优地确定中选人及其报价产品和服务，我方就本次报价有关事项郑重声明如下：

1.我方向贵方提交的所有报价文件、资料都是准确的和真实的。

2.我方不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

3.我方此次向贵方提供的服务名称为： ；该服务由我方人员提供。

4.我方诚意提请贵方关注：近期有关该服务的重大决策和事项有：

5. 以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

6. 根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条要求对政府采购合同进行公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。我方就对本次报价文件进行注明如下：（两项内容中必须选择一项）

□我方本次报价文件内容中未涉及商业秘密；

□我方本次报价文件涉及商业秘密的内容有： ；

7. 我方在此声明，我方及由本人担任法定代表人的其他机构在参加本项目的政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，符合《中华人民共和国政府采购法》及《中华人民共和国政府采购实施条例》规定的供应商条件，我方对此声明负全部法律责任。

法定代表人签字：

公章：

年 月 日

附件6

服务承诺书（格式）

由报价人按本项目公开询价方案文件第二章“项目采购需求”自行填写。

供应商（盖单位公章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

附件7

法定代表人身份证明书（格式）

供应商：

单位性质：

地 址：

成立时间： 年 月 日

经营期限：

姓 名： 性别：

年 龄： 职务：

身份证号码：

系 （供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

附件：法定代表人有效身份证正反面复印件

报价人： （盖单位章）

年 月 日

附件8

法定代表人授权委托书（格式）

致：广西田七家化实业有限公司

本人 （姓名） 系 （单位名称） 的法定代表人，现授权我单位在职正式员工 （姓名和职务） 为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改贵方组织的 （项目名称） 项目的文件、签订合同和处理一切有关事宜，其法律后果由我方承担。

本授权书于 年 月 日签字生效，委托期限： 。

代理人无转委托权。

供应商（盖单位公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

法定代表人身份证号码：

委托代理人（签字或盖章）：

委托代理人身份证号码：